**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
по планируемому к реализации проекту разработки и рекультивации Восточного участка месторождения глин «Осетки» для обеспечения сырьем собственного производства.**

**Сведения о заказчике**

Заказчиком планируемой деятельности является ОАО «Керамика».

Основным видом деятельности ОАО «Керамика» является производство кирпичной продукции.

Адрес: 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119

Тел. (0212) 22 20 26

E-mail: nfo@vkeram.by

Директор ОАО «Керамика»: П.С.Прижитомский

Адрес площадки расположения объекта воздействия: Витебская обл., Витебский р-н, вблизи населенных пунктов Коммунарка, Осетки, Пуща.

**График работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 01.10.2022 – 30.11.2022 |
| Подготовка отчета об ОВОС | 01.12.2022 - 30.12.2022 |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон | 03.01.2023 – 20.02.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям\* | 21.02 .2023 – 31.02.2023 |
| Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы\*\* | по окончании доработки |
| Проведение общественной экологической экспертизы\*\* | 30 календарных дней |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 30 календарных дней |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  *\* в случае необходимости доработки; \*\* в случае инициирования проведения* | 10 дней с момента получения заключения ГЭ |

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Планируемая деятельность состоит в разработке открытым способом месторождения глин в пределах предоставленного горного отвода; площадь согласованного земельного участка 24,4706 га; площадь отработки запасов 18,5 га; общая площадь нарушенных земель составит 22,0 га; предполагаемая глубина карьера – до 5,7 м; срок разработки карьера – 8,3 года (с учетом времени на горно-подготовительные работы и рекультивацию 10 лет); после окончания работ будет выполнена рекультивация нарушенных горными работами земель под луговые земли сельскохозяйственного назначения на площади 22,0 га.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

Иных месторождений, помимо рассматриваемого варианта, в относительной близости от г.Витебск не имеется. Залежь полезного ископаемого на месторождении Осетки характеризуется простым строением, выдержанной мощностью и качеством полезного ископаемого, месторождение расположено в непосредственной близости (10,5 км) от предприятия-переработчика. При проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения планируемой деятельности:

1-й вариант – реализация проектных решений;  
2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.